JZKK-EN-DKK2025/1

**OBRAZEC 3 – SPECIFIKACIJA NAROČILA**

1. **POPIS OPREME**

**Objekt: Dom kulture Kamnik, Fužine 10, Kamnik.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Oprema** | **Količina** |
| 1 | Projektor   * Laserska tehnologija projiciranja – 3LCD * Svetilnost: 10.000 ANSI lumnov * Ločljivost: 1920 x 1200 WUXGA * Native kontrast: 2000 : 1 * Glasnost ob polni svetilnosti: do 37 dB * Trapezni popravek slike – vertikalno in horizontalno * Oddaljen – motoriziran pomik objektiva – vertikalno in horizontalno * Oddaljeno – motorizirano upravljanje povečava in fokusa * Vhodni priključek: HDBaseT, HDMI, 3G-SDI, LAN * Barva ohišja: črna * Možnost viseče namestitve na strop * Možnost nadzora preko mrežne povezave * Možnost EDID predstavljanja kot 1920 x 1080 naprave * Izmenljiv objektiv   Primer naprave: Epson EB-PU2010B | 1 kos |
| 2 | Leča 1   * Združljiva s projektorjem s prve točke. * Throw ratio: 1,19 – 1,62 : 1 * Lens shift V: - 40 % do + 40 % * Lens shift H: - 15 % do + 15 % * Motoriziran zoom in fokus   Primer naprave: Epson ELPLW06 | 1 kos |
| 3 | Leča 2   * Združljiva s projektorjem s prve točke. * Throw ratio: 0,77 – 1,07 : 1 * Lens shift V: - 24 % do + 24 % * Lens shift H: - 10 % do + 10 % * Motoriziran zoom in fokus   Primer naprave: Epson ELPLW05 | 1 kos |

1. **DRUGO**

Dobavitelj opreme mora zagotoviti tudi dostavo in montažo v Domu kulture Kamnik, Fužine 10, 1241 Kamnik.

Projektor se montira – obeša na klasičen scenski vlak, premer cevi 50 mm, oddaljenost zgornje plošče projektorja je 67 cm od spodnjega roba nosilne cevi.

Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (polni naziv)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek pooblaščene osebe)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (podpis)

(žig)